
T0A6C 000:959 SEGGER J-Link V4.15n (beta) Log File (0000ms, 0955ms total)
T0A6C 000:959 DLL Compiled: Jun 18 2010 19:55:09 (0000ms, 0955ms total)
T0A6C 000:959 Logging started @ 2013-03-01 16:54 (0000ms, 0955ms total)
T0A6C 000:960 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 0956ms total)
T0A6C 000:960 JLINK_OpenEx(...)
Firmware: J-Link ARM V7 compiled Jun 30 2009 11:05:27
Hardware: V7.00
S/N: 20090110
Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDBFull  returns O.K. (0120ms, 0956ms total)
T0A6C 001:080 JLINK_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 1076ms total)
T0A6C 001:082 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "D:\工程\工程资料文件\开发板\板子资料\STM32F103系列开发板\MINI-C8T6\程序\基本例程-ADC操作\利用ADC采集通过USART1输出\USER\JLinkSettings.ini"", ...)  returns 0x00 (0000ms, 1076ms total)
T0A6C 001:088 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...)  returns 0x00 (0000ms, 1076ms total)
T0A6C 001:089 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_JTAG)  returns 0x00 (0000ms, 1076ms total)
T0A6C 001:089 JLINK_SetSpeed(2000) (0001ms, 1076ms total)
T0A6C 001:090 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x11170 (0000ms, 1077ms total)
T0A6C 001:090 JLINK_GetDLLVersion()  returns 41514 (0000ms, 1077ms total)
T0A6C 001:090 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 1077ms total)
T0A6C 001:137 JLINK_GetDLLVersion()  returns 41514 (0000ms, 1077ms total)
T0A6C 001:137 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 1077ms total)
T0A6C 001:144 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 1077ms total)
T0A6C 001:151 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x11170 (0000ms, 1077ms total)
T0A6C 001:192 JLINK_Reset() >0x2F8 JTAG>TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011 >0x30 JTAG> >0x210 JTAG> >0x118 JTAG> >0xD8 JTAG> >0x198 JTAG> >0x38 JTAG> >0x118 JTAG> >0xD8 JTAG> >0x2F0 JTAG> >0x2F0 JTAG> >0x198 JTAG> >0x198 JTAG>Found Cortex-M3 r1p1, Little endian. >0xD8 JTAG> >0x240 JTAG> >0x198 JTAG> >0x240 JTAG> >0x198 JTAG>TPIU fitted. >0x198 JTAG> >0x198 JTAG>  FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots >0x198 JTAG> >0x250 JTAG> >0x240 JTAG> >0x280 JTAG> >0x198 JTAG> >0x198 JTAG> >0x240 JTAG>
 >0x240 JTAG> >0x198 JTAG> >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x240 JTAG> >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x198 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> (0134ms, 1077ms total)
T0A6C 001:326 JLINK_GetIdData(...) ScanLen=9 NumDevices=2 aId[0]=0x3BA00477 aIrRead[0]=0 aScanLen[0]=0 aScanRead[0]=0 (0001ms, 1211ms total)
T0A6C 001:327 JLINK_JTAG_GetDeviceID(DeviceIndex = 0)  returns 0x3BA00477 (0000ms, 1212ms total)
T0A6C 001:327 JLINK_JTAG_GetDeviceInfo(DeviceIndex = 0)  returns 0x00 (0000ms, 1212ms total)
T0A6C 001:327 JLINK_JTAG_GetDeviceID(DeviceIndex = 1)  returns 0x16410041 (0000ms, 1212ms total)
T0A6C 001:327 JLINK_JTAG_GetDeviceInfo(DeviceIndex = 1)  returns 0x00 (0000ms, 1212ms total)
T0A6C 001:327 JLINK_GetDebugInfo(0x100) -- Value=0xE00FF003  returns 0x00 (0000ms, 1212ms total)
T0A6C 001:332 JLINK_ReadMem (0xE00FF000, 0x0018 Bytes, ...) >0x320 JTAG> -- Data:  03 F0 F0 FF 03 20 F0 FF 03 30 F0 FF 03 10 F0 FF ...  returns 0x00 (0003ms, 1212ms total)
T0A6C 001:335 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED00, 0x0001 Items, ...) >0x1F0 JTAG> -- Data:  31 C2 1F 41  returns 0x01 (0002ms, 1215ms total)
T0A6C 001:338 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 1217ms total)
T0A6C 001:338 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 1217ms total)
T0A6C 001:338 JLINK_ReadMemU32(0xE000EDF0, 0x0001 Items, ...) >0x1F0 JTAG> -- Data:  03 00 03 00  returns 0x01 (0001ms, 1217ms total)
T0A6C 001:339 JLINK_WriteU32(0xE000EDF0, 0xA05F0003) >0x1F0 JTAG>  returns 0x00 (0002ms, 1218ms total)
T0A6C 001:341 JLINK_WriteU32(0xE000EDFC, 0x01000000) >0x1F0 JTAG>  returns 0x00 (0002ms, 1220ms total)
T0A6C 001:343 JLINK_ReadMemU32(0xE0002000, 0x0001 Items, ...) >0x1F0 JTAG> -- Data:  60 02 00 00  returns 0x01 (0002ms, 1222ms total)
T0A6C 001:345 JLINK_ReadMemU32(0xE0001000, 0x0001 Items, ...) >0x1F0 JTAG> -- Data:  00 00 00 40  returns 0x01 (0002ms, 1224ms total)
T0A6C 001:356 JLINK_ExecCommand("Device = STM32F103C8", ...)
                JLINK_ExecCommand("map ram 0x20000000 - 0x20004FFF", ...)  returns 0x00 (0000ms, 0000ms total)
                JLINK_AddMirrorAreaEx(Addr = 0x00000000, Size = 0x00000000) (0001ms, 0000ms total)
                returns 0x00 (0001ms, 1226ms total)
T0A6C 001:357 JLINK_GetHWStatus(...)  returns 0x00 (0000ms, 1227ms total)
T0A6C 001:364 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xFFFFFF00) >0x2F8 JTAG>TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011 >0x30 JTAG> >0x210 JTAG> >0x118 JTAG> >0xD8 JTAG> >0x198 JTAG> >0x38 JTAG> >0x118 JTAG> >0xD8 JTAG> >0x2F0 JTAG> >0x2F0 JTAG> >0x198 JTAG> >0x198 JTAG>Found Cortex-M3 r1p1, Little endian. >0xD8 JTAG> >0x240 JTAG> >0x198 JTAG> >0x198 JTAG>TPIU fitted. >0x198 JTAG> >0x198 JTAG>  FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots >0x198 JTAG>  returns 0x06 (0053ms, 1227ms total)
T0A6C 001:417 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xF0)  returns 0x800 (0000ms, 1280ms total)
T0A6C 001:417 JLINK_GetNumWPUnits()  returns 0x04 (0000ms, 1280ms total)
T0A6C 001:423 JLINK_GetSpeed()  returns 0x7D0 (0000ms, 1280ms total)
T0A6C 001:428 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) >0x200 JTAG> -- Data:  01 00 00 00  returns 0x01 (0002ms, 1280ms total)
T0A6C 001:430 JLINK_WriteMem(0xE0001000, 0x001C Bytes, ...) -- Data:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... >0x310 JTAG>  returns 0x1C (0003ms, 1282ms total)
T0A6C 001:433 JLINK_ReadMem (0xE0001000, 0x001C Bytes, ...) >0x358 JTAG> -- Data:  01 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...  returns 0x00 (0003ms, 1285ms total)
T0A6C 001:436 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 1288ms total)
T0A6C 001:436 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 1288ms total)
T0A6C 001:442 JLINK_WriteMem(0x20000000, 0x0164 Bytes, ...) -- Data:  00 BE 0A E0 0D 78 2D 06 68 40 08 24 40 00 00 D3 ... >0x1270 JTAG>  returns 0x164 (0007ms, 1288ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R0, 0x08000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R1, 0x007A1200)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(R15, 0x20000038)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1295ms total)
T0A6C 001:449 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2) >0x1F0 JTAG>  returns 0x00000001 (0003ms, 1295ms total)
T0A6C 001:452 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0053ms, 1298ms total)
T0A6C 001:505 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0010ms, 1351ms total)
T0A6C 001:515 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:515 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:515 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R0, 0x08000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R1, 0x007A1200)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(R15, 0x2000007C)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:516 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1351ms total)
T0A6C 001:517 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000002 (0000ms, 1352ms total)
T0A6C 001:517 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0026ms, 1352ms total)
T0A6C 001:543 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 1378ms total)
T0A6C 001:595 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0011ms, 1378ms total)
T0A6C 001:606 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:606 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000002)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:606 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R1, 0x007A1200)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1378ms total)
T0A6C 001:660 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 1378ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1379ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1379ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1379ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1379ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_WriteReg(R15, 0x2000006A)  returns 0x00 (0000ms, 1379ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1379ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1379ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1379ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1379ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000003 (0000ms, 1379ms total)
T0A6C 001:661 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0024ms, 1379ms total)
T0A6C 001:685 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0012ms, 1403ms total)
T0A6C 001:697 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1403ms total)
T0A6C 001:697 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000003)  returns 0x00 (0000ms, 1403ms total)
T0A6C 001:697 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1403ms total)
T0A6C 001:708 JLINK_WriteMem(0x20000000, 0x0164 Bytes, ...) -- Data:  00 BE 0A E0 0D 78 2D 06 68 40 08 24 40 00 00 D3 ... >0x1270 JTAG>  returns 0x164 (0006ms, 1403ms total)
T0A6C 001:714 JLINK_WriteReg(R0, 0x08000000)  returns 0x00 (0000ms, 1409ms total)
T0A6C 001:714 JLINK_WriteReg(R1, 0x007A1200)  returns 0x00 (0000ms, 1409ms total)
T0A6C 001:714 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000002)  returns 0x00 (0000ms, 1409ms total)
T0A6C 001:714 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1409ms total)
T0A6C 001:714 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1409ms total)
T0A6C 001:714 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 1409ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(R15, 0x20000038)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1410ms total)
T0A6C 001:715 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2) >0x1F0 JTAG>  returns 0x00000004 (0003ms, 1410ms total)
T0A6C 001:718 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0032ms, 1413ms total)
T0A6C 001:750 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0011ms, 1445ms total)
T0A6C 001:761 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1445ms total)
T0A6C 001:761 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000004)  returns 0x00 (0001ms, 1445ms total)
T0A6C 001:762 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1446ms total)
T0A6C 001:765 JLINK_WriteMem(0x20000164, 0x0400 Bytes, ...) -- Data:  00 04 00 20 47 01 00 08 31 02 00 08 33 02 00 08 ... >0x31C0 JTAG>  returns 0x400 (0015ms, 1446ms total)
T0A6C 001:780 JLINK_WriteReg(R0, 0x08000000)  returns 0x00 (0000ms, 1461ms total)
T0A6C 001:780 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 1461ms total)
T0A6C 001:780 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000164)  returns 0x00 (0000ms, 1461ms total)
T0A6C 001:780 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1461ms total)
T0A6C 001:780 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1461ms total)
T0A6C 001:780 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1461ms total)
T0A6C 001:780 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1461ms total)
T0A6C 001:780 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1461ms total)
T0A6C 001:780 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1461ms total)
T0A6C 001:780 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1461ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_WriteReg(R15, 0x200000F4)  returns 0x00 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000005 (0000ms, 1462ms total)
T0A6C 001:781 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0030ms, 1462ms total)
T0A6C 001:811 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 1492ms total)
T0A6C 001:864 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0012ms, 1492ms total)
T0A6C 001:876 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1492ms total)
T0A6C 001:876 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000005)  returns 0x00 (0000ms, 1492ms total)
T0A6C 001:876 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1492ms total)
T0A6C 001:877 JLINK_WriteMem(0x20000164, 0x0400 Bytes, ...) -- Data:  C5 49 60 1A 8C 42 2F D0 09 DC C4 48 20 18 10 D0 ... >0x31C0 JTAG>  returns 0x400 (0012ms, 1492ms total)
T0A6C 001:889 JLINK_WriteReg(R0, 0x08000400)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:889 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:889 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000164)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(R15, 0x200000F4)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1504ms total)
T0A6C 001:890 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0001ms, 1504ms total)
T0A6C 001:891 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1505ms total)
T0A6C 001:891 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000006 (0000ms, 1505ms total)
T0A6C 001:891 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0030ms, 1505ms total)
T0A6C 001:921 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG>  returns FALSE (0001ms, 1535ms total)
T0A6C 001:973 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0013ms, 1535ms total)
T0A6C 001:986 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1535ms total)
T0A6C 001:986 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000006)  returns 0x00 (0000ms, 1535ms total)
T0A6C 001:986 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1535ms total)
T0A6C 001:987 JLINK_WriteMem(0x20000164, 0x0400 Bytes, ...) -- Data:  31 20 FF F7 D3 FF 08 B1 01 25 00 E0 00 25 28 46 ... >0x31C0 JTAG>  returns 0x400 (0014ms, 1535ms total)
T0A6C 002:001 JLINK_WriteReg(R0, 0x08000800)  returns 0x00 (0000ms, 1549ms total)
T0A6C 002:001 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 1549ms total)
T0A6C 002:001 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000164)  returns 0x00 (0000ms, 1549ms total)
T0A6C 002:001 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1549ms total)
T0A6C 002:001 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1549ms total)
T0A6C 002:001 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1549ms total)
T0A6C 002:001 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1549ms total)
T0A6C 002:001 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1549ms total)
T0A6C 002:001 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 1549ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(R15, 0x200000F4)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000007 (0000ms, 1550ms total)
T0A6C 002:002 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0032ms, 1550ms total)
T0A6C 002:034 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 1582ms total)
T0A6C 002:087 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0011ms, 1582ms total)
T0A6C 002:098 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1582ms total)
T0A6C 002:098 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000007)  returns 0x00 (0000ms, 1582ms total)
T0A6C 002:098 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1582ms total)
T0A6C 002:100 JLINK_WriteMem(0x20000164, 0x0400 Bytes, ...) -- Data:  41 81 00 21 81 81 70 47 10 B5 02 46 00 20 10 8A ... >0x31C0 JTAG>  returns 0x400 (0014ms, 1582ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R0, 0x08000C00)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000164)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:114 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:115 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:115 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:115 JLINK_WriteReg(R15, 0x200000F4)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:115 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:115 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:115 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:115 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:115 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000008 (0000ms, 1596ms total)
T0A6C 002:115 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0031ms, 1596ms total)
T0A6C 002:146 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 1627ms total)
T0A6C 002:199 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0012ms, 1627ms total)
T0A6C 002:211 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1627ms total)
T0A6C 002:211 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000008)  returns 0x00 (0000ms, 1627ms total)
T0A6C 002:211 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1627ms total)
T0A6C 002:212 JLINK_WriteMem(0x20000164, 0x0400 Bytes, ...) -- Data:  45 07 07 26 06 FA 07 F1 88 43 05 EB 45 06 03 FA ... >0x31C0 JTAG>  returns 0x400 (0013ms, 1627ms total)
T0A6C 002:225 JLINK_WriteReg(R0, 0x08001000)  returns 0x00 (0000ms, 1640ms total)
T0A6C 002:225 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 1640ms total)
T0A6C 002:225 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000164)  returns 0x00 (0001ms, 1640ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(R15, 0x200000F4)  returns 0x00 (0000ms, 1641ms total)
T0A6C 002:226 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0001ms, 1641ms total)
T0A6C 002:227 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1642ms total)
T0A6C 002:227 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1642ms total)
T0A6C 002:227 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1642ms total)
T0A6C 002:227 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000009 (0000ms, 1642ms total)
T0A6C 002:227 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0031ms, 1642ms total)
T0A6C 002:258 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 1673ms total)
T0A6C 002:311 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0013ms, 1673ms total)
T0A6C 002:324 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1673ms total)
T0A6C 002:324 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000009)  returns 0x00 (0000ms, 1673ms total)
T0A6C 002:324 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1673ms total)
T0A6C 002:327 JLINK_WriteMem(0x20000164, 0x0400 Bytes, ...) -- Data:  41 62 81 62 70 47 21 B1 02 68 42 F0 01 02 02 60 ... >0x31C0 JTAG>  returns 0x400 (0012ms, 1673ms total)
T0A6C 002:339 JLINK_WriteReg(R0, 0x08001400)  returns 0x00 (0000ms, 1685ms total)
T0A6C 002:339 JLINK_WriteReg(R1, 0x000003FC)  returns 0x00 (0000ms, 1685ms total)
T0A6C 002:339 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000164)  returns 0x00 (0000ms, 1685ms total)
T0A6C 002:339 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1685ms total)
T0A6C 002:339 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1685ms total)
T0A6C 002:339 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1685ms total)
T0A6C 002:339 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 1685ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(R15, 0x200000F4)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x0000000A (0000ms, 1686ms total)
T0A6C 002:340 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0034ms, 1686ms total)
T0A6C 002:374 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 1720ms total)
T0A6C 002:426 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0012ms, 1720ms total)
T0A6C 002:438 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1720ms total)
T0A6C 002:438 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000A)  returns 0x00 (0001ms, 1720ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000002)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R1, 0x000003FC)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000164)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1721ms total)
T0A6C 002:439 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0001ms, 1721ms total)
T0A6C 002:440 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1722ms total)
T0A6C 002:440 JLINK_WriteReg(R15, 0x2000006A)  returns 0x00 (0000ms, 1722ms total)
T0A6C 002:440 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1722ms total)
T0A6C 002:440 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1722ms total)
T0A6C 002:440 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1722ms total)
T0A6C 002:440 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1722ms total)
T0A6C 002:440 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x0000000B (0000ms, 1722ms total)
T0A6C 002:440 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0030ms, 1722ms total)
T0A6C 002:470 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0012ms, 1752ms total)
T0A6C 002:482 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1752ms total)
T0A6C 002:483 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000B)  returns 0x00 (0000ms, 1753ms total)
T0A6C 002:483 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1753ms total)
T0A6C 002:550 JLINK_WriteMem(0x20000000, 0x0164 Bytes, ...) -- Data:  00 BE 0A E0 0D 78 2D 06 68 40 08 24 40 00 00 D3 ... >0x1270 JTAG>  returns 0x164 (0007ms, 1753ms total)
T0A6C 002:557 JLINK_WriteReg(R0, 0x08000000)  returns 0x00 (0000ms, 1760ms total)
T0A6C 002:557 JLINK_WriteReg(R1, 0x007A1200)  returns 0x00 (0000ms, 1760ms total)
T0A6C 002:557 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000003)  returns 0x00 (0001ms, 1760ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(R15, 0x20000038)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:558 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1761ms total)
T0A6C 002:559 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1762ms total)
T0A6C 002:559 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1762ms total)
T0A6C 002:559 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2) >0x1F0 JTAG>  returns 0x0000000C (0002ms, 1762ms total)
T0A6C 002:561 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0031ms, 1764ms total)
T0A6C 002:592 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0012ms, 1795ms total)
T0A6C 002:604 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1795ms total)
T0A6C 002:604 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000C)  returns 0x00 (0000ms, 1795ms total)
T0A6C 002:604 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0001ms, 1795ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R0, 0xFFFFFFFF)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R1, 0x08000000)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R2, 0x000017FC)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R3, 0x04C11DB7)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:605 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1796ms total)
T0A6C 002:606 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0001ms, 1796ms total)
T0A6C 002:607 JLINK_WriteReg(R15, 0x20000002)  returns 0x00 (0000ms, 1797ms total)
T0A6C 002:607 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1797ms total)
T0A6C 002:607 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1797ms total)
T0A6C 002:607 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1797ms total)
T0A6C 002:607 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1797ms total)
T0A6C 002:607 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x0000000D (0000ms, 1797ms total)
T0A6C 002:607 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0030ms, 1797ms total)
T0A6C 002:637 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 1827ms total)
T0A6C 002:690 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 1827ms total)
T0A6C 002:743 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0012ms, 1827ms total)
T0A6C 002:755 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1827ms total)
T0A6C 002:755 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000D)  returns 0x00 (0000ms, 1827ms total)
T0A6C 002:755 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0xB18E0A86 (0000ms, 1827ms total)
T0A6C 002:756 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000003)  returns 0x00 (0000ms, 1827ms total)
T0A6C 002:756 JLINK_WriteReg(R1, 0x08000000)  returns 0x00 (0001ms, 1827ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R2, 0x000017FC)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R3, 0x04C11DB7)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R9, 0x20000160)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R13, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(R15, 0x2000006A)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:757 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1828ms total)
T0A6C 002:758 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1829ms total)
T0A6C 002:758 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1829ms total)
T0A6C 002:758 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1829ms total)
T0A6C 002:758 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x0000000E (0000ms, 1829ms total)
T0A6C 002:758 JLINK_Go() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x310 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> (0029ms, 1829ms total)
T0A6C 002:787 JLINK_IsHalted() >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x1F0 JTAG>  returns TRUE (0011ms, 1858ms total)
T0A6C 002:798 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20000000 (0000ms, 1858ms total)
T0A6C 002:798 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000E)  returns 0x00 (0000ms, 1858ms total)
T0A6C 002:798 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1858ms total)
T0A6C 002:861 JLINK_WriteU32(0xE000EDFC, 0x00000000) >0x1F0 JTAG>  returns 0x00 (0003ms, 1858ms total)
T0A6C 002:864 JLINK_SetResetType(JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 1861ms total)
T0A6C 002:864 JLINK_Reset() >0x2F8 JTAG>TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011 >0x30 JTAG> >0x210 JTAG> >0x118 JTAG> >0xD8 JTAG> >0x198 JTAG> >0x38 JTAG> >0x118 JTAG> >0xD8 JTAG> >0x2F0 JTAG> >0x2F0 JTAG> >0x198 JTAG> >0x198 JTAG>Found Cortex-M3 r1p1, Little endian. >0xD8 JTAG> >0x240 JTAG> >0x198 JTAG> >0x198 JTAG>TPIU fitted. >0x198 JTAG> >0x198 JTAG>  FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots >0x198 JTAG> >0x250 JTAG> >0x240 JTAG> >0x280 JTAG> >0x198 JTAG> >0x198 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG>
 >0x198 JTAG> >0x198 JTAG> >0x240 JTAG> >0x198 JTAG> >0x17A8 JTAG> >0x198 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> (0121ms, 1861ms total)
T0A6C 002:993 JLINK_Close() >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x1F0 JTAG> >0x240 JTAG> >0x240 JTAG> >0x08 JTAG> (0410ms, 1982ms total)
